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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

„Доставка на компютърна и периферна техника за УО на ОПРЧР и МТСП”

КОРИГИРАНИ

Обособена позиция № 2 – „Доставка на периферна техника за Управляващия орган на ОПРЧР и МТСП“
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I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 

Предмет на поръчката представлява доставка на периферна техника за Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси и Министерството на труда и социалната политика, подробно описани в т. 5 от настоящата Техническа спецификация.

	       №
	Наименование
	Брой

	1. 
	Монохромно многофункционално устройство (МФУ), тип 1, работен формат А3
	
2


	2. 
	Цветно МФУ, тип 2, работен формат А3
	2

	3. 
	Монохромно МФУ, тип 3-десктоп, работен формат А4
	60

	4. 
	Документен скенер
	15



II. ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Предлаганата периферна техника трябва да бъде:
а. Нова, неупотребявана, с оригинални компоненти от производителя и с посочени продуктови номера;
б. Да предлага висока надеждност; 
в. Предлаганото техника да съответства на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и техническата спецификация и да е в текущата продуктова листа на производителя и за нея да е осигурено гаранционно сервизно обслужване.


III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА КЪМ ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1. Да достави, монтира, тества и въведе в експлоатация периферната техника.  
2. Да осигури при извършване на доставката наръчници на потребителя (ръководство за експлоатация) на български език за всички изделия от доставената техника.
3. Да осигури сервизно обслужване в рамките на гаранционния срок, считано от подписване на окончателния протокол за доставка, монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация на оборудването.
4. Да проведе 2-дневно обучение на 10 служители на възложителя за работа с МФУ – тип 1 и МФУ тип 2. За целта на обучението възложителят ще осигури подходяща зала, като практическото обучение ще се проведе на място при монтираната техника. Избраният изпълнител ще осигури всички необходими материали за нормалното протичане на обучението. В техническото си предложение участникът следва да предложи програма на обучението.
5. Да извърши сервизното обслужване на мястото на доставката, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ със собствени сервизни специалисти отстранява възникналата повреда.
6. Гаранционното сервизно обслужване да включва разходи за труд, резервни части и транспорт.
7. Гаранционният срок, считано от датата на подписване на окончателния приемо - предавателен протокол за доставка, монтаж, тестване, въвеждане в експлоатация на техниката и провеждане на 2-дневното обучение да бъде 36 (тридесет и шест) месеца.
8. Да осигури гаранционната сервизна поддръжка и да отстранява възникнал проблем в рамките на работното време на крайния получател при максимално време на реакция/отстраняване на повредата – 48/100 часа от получаването на сервизна заявка.
9. В случай на невъзможност повредата на дефектиралата гаранционна стока да бъде отстранена в уговорения срок по т. 7, същата следва да бъде заменена с друга за временно ползване.
10. Да осигури за своя сметка товаро-разтоварните дейности и транспорта по доставката до мястото на изпълнение на поръчката, включително и за времето на гаранционното сервизно обслужване.
11. Захранването на предлаганата техника трябва да бъде 220 V – 240 V AC, 50 Hz, европейски стандарт на кабели и конектори.
12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за: 
а) количество и некомплектност на стоките или техническата документация (явни недостатъци); 
- при доставяне на стоки не отдоговорения вид, посочен в техническата спецификация; 
б) качество (скрити недостатъци): 
- при констатиране на дефекти при употреба на стоките. 
в) Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на предаването им, за което се съставя протокол, подписан и от двете страни. 
г) При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в десет дневен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в доставката некомплектни/несъответстващи договорени стоки. 
д) Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на гаранционното обслужване на доставените стоки.
е) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти чрез изпращане на сервизна заявка;
ж) В сервизната заявка се посочва номера на договора, точното количество на стоките с техния партиден номер, основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
з) При рекламация за скрити недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в десет-дневен срок от получаването й да замени доставените дефектни стоки за своя сметка и риск.
и) Стоките, предмет на рекламация, се съхраняват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до уреждане на рекламациите. 
IV. УСЛОВИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА 
1. Определеният за изпълнител участник се задължава да достави, тества и въведе в експлоатация техниката в сградата на МТСП, гр. София 1051, ул. „Триадица“ № 2, ет. 4, ГД  ЕФМПП.
2. Срокът за доставка, монтаж, тестването, въвеждането в експлоатация на техниката и провеждане на обучението е до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определят лица за контакт, които координират качественото и своевременно изпълнение на договора за обществена поръчка. Доставката, монтажът, тестването и въвеждането в експлоатация се приема от определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица с подписване на приемо-предавателни протоколи.

V. ДЕТАЙЛНА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ИЗИСКВАНОТО ОБОРУДВАНЕ

	1. Монохромно МФУ, тип 1, формат А3 - 2 броя 

	Параметър
	Минимално изискване

	Тип на мащината
	Монохромно лазерно многофункционално устройство

	Достъпни основни функции
	печат, копиране, сканиране, fax

	Марка и модел
	Да се специфицира

	Едностранно копиране скоростA4
	≥ 50 листа/мин

	Двустранно копиране скорост A4 
	≥ 25 листа/мин

	Време за първо копие 
	≤ 5.5 сек

	Време загряване 
	≤ 20 сек

	Резолюция на копиране 
	≥ 600 x 600 dpi

	Нива на сиво
	256

	Многократно копиране
	≥  999 копия

	Формат на оригинала
	A5 - A3

	Мащабиране
	 25-400% през стъпка 1%

	Опции копиране на оригинали
	1:1, 1:2, 2:1, 2:2

	Функции на копиране
	да се специфицира

	Спецификации на принтера

	Резолюция на печат (dpi)
	min 600x600, 1200x1200 with smoothing (Post Script)

	Поддържа мобилен печат
	Да, ios, WIFI certified

	Език за принтиране
	PCL, PostScript, XPS

	Операционни системи
	Windows 7 (32/64 bit), и по-нови версии на Windows  Windows Server 2008 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit )

	Шрифтове на принтера
	PCL, PostScript 

	Спецификации на скенера

	Скорост на сканиране 
	≥ 60

	Резолюция на сканиране (dpi)
	≥ 600x600

	Режими на сканиране
	Scan to mail, Scan to smb (scan to network folder), Scan to usb

	Формати на файловете
	JPEG, Multi/Single page TIFF,PDF,XPS, Secure PDF

	Спецификации на факса

	Стандарт на факса
	Да се специфицира

	Комуникация
	Super G3

	Compression
	JBIG,MMR,MR

	Network Fax
	Да

	Спецификации на системата

	Стандартна памет на системата 
	≥ 3,5 GB

	Стандартен хард диск 
	≥ 250 GB

	Стандартен интерфейс
	10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0

	Мрежови протоколи
	TCP/IP 

	Листоподавач ADF
	автоматичен, двустранен, ≥ 100 стр.

	Размер на хартията
	a5-a3

	Тегло на печатаема хартия (g/m²)
	60-250

	Входящ капацитет (листи)
	≥ 6000

	Касети за хартия - стандарт
	Касета 1 и 2 :500 sheets,A5-A3,64-209g/m, ръчен байпас А5-А6

	Допълнителни касети за хартия 
	Касета/и за минимум 2200 страници, А5-А3,60-256g/m,
Външна касета с капацитет не по-малко от 2500 страници,  или 2 х мин 2000

	Автоматичен Дуплекс
	А5-А3

	Режими на довършване 
	създаване на книжки, перфориране, групиране, сортиране

	Изходящ капацитет с финишер
	≥ 3250

	Изходящ капацитет без финишер
	≥ 250

	Телбодиране
	50 листа или 48 листа + 2 корици

	Перфориращ модул
	2 отвора, Формат на хартията за перфориране: A5/A3

	Изходящ капацитет след телбодиране
	≥  500

	Препоръчителен обем на печат месечно
	≥ 60000

	Максимален обем на печат месечно
	≥ 150 000

	Брой копия при 5% разход на тонер
	≥ 60 000

	Живот на барабанен модул
	Мин. 300 000 страници

	Консумация на енергия
	да се специфицира kw/h в режим на работа и „спящ режим“

	Размери (WxDxH, mm)
	да се специфицира в см

	Тегло на системата (kg)
	да се специфицира в кг

	Характеристики на системата

	Сигурност и потребителски опции
	защитен принт с парола, сканиране върху паметта на устройството, потребителски акаунти (да се специфицира брой), да се специфицират сертификати за сигурност ISO, SSL

	Отдалечено наблюдение на машината
	Да

	Консумативи за мин. 280 000 копия (140 000 копия за всяко МФУ), без да се включва хартията и стартовите консумативи.
	Да се специфицират вида и количеството на консумативите.

	Гаранционен срок
	36 месеца




	2. Цветно МФУ тип 2, формат А3 - 2 броя

	Параметър
	Минимално изискване

	Минимални изисквания за копиране

	Процес на копиране
	 

	Тонер система
	 

	Скорост на копиране A4 черно
	≥ 35 листа/мин

	Скорост на копиране A4 цветно
	≥ 35 листа/мин

	Време за първо копие черно
	≤ 6сек

	Време за първо копие цветно
	≤ 8 сек

	Време загряване 
	≤ 15 сек  

	Резолюция на копиране 
	≥ 600 x 600 dpi

	Google Cloud printing
	Да

	Многократно копиране с един бутон
	≥ 999 копия

	Поддържани формати на оригинала
	A5 - A3

	Мащабиране
	 25-400% през стъпка 1%

	Опции копиране на оригинали
	1:1, 1:2, 2:1, 2:2

	Функции на копиране
	да се специфицира

	Минимални изисквания за принтиране

	Резолюция на печат (dpi)
	min 600x600, 1200x1200 with smoothing (Post Script)

	Поддържа мобилен печат
	Да, ios, WIFI certified

	Език за принтиране
	PCL, PostScript, XPS

	Операционни системи
	Windows 7 (32/64 bit), и по-нови версии на Windows  Windows Server 2008 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit )

	Шрифтове на принтера
	PCL, PostScript 

	Минимални изисквания за сканиране

	Скорост на сканиране черно
	≥ 50

	Резолюция на сканиране (dpi)
	≥ 600x600

	Режими на сканиране
	Scan to mail, Scan to smb(scan to network folder), scan to USB, meta scan

	Формати на файловете
	JPEG, Multi/Single page TIFF,PDF,XPS, Secure PDF

	Минимални изисквания на факса

	Стандарт на факса
	Да се специфицира

	Комуникация
	Super G3

	Compression
	JBIG,MMR,MR

	Network Fax
	Да

	Мимимални изисквания на системата

	Стандартна памет на системата 
	≥ 2,0 GB

	Стандартен хард диск 
	≥ 250 GB

	Стандартен интерфейс
	10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0

	Мрежови протоколи
	TCP/IP (IPv4 / IPv6)

	Листоподавач (ADF)
	автоматичен, двустранен, ≥ 100 стр.

	Размер на хартията
	a5-a3

	Тегло на печатаема хартия (g/m²)
	54 - 280

	Входящ капацитет (листи)
	≥ 3000
 

	Касети за хартия - стандарт
	касета 1 и 2 :мин 530 sheets,A5-A3,60-256g/m, ръчен байпас А5-А6

	Допълнителни касети за хартия 
	касета 3 и 4 : по мин 530 страници   А5-А3,60-256g/m, или една мин 1800 страници поне с 105g/m

	Автоматичен Дуплекс
	А5-А3

	Режими на довършване 
	създаване на книжки, перфориране, групиране, сортиране

	Изходящ капацитет с финишер
	≥ 3000

	Изходящ капацитет без финишер
	≥ 380

	Телбодиране
	50 листа или 48 листа + 2 корици

	Перфориращ модул
	2 отвора , Формат на Хартията А5-А3

	Изходящ капацитет след телбодиране
	≥  500

	Препоръчителен обем на печат месечно
	≥ 60000

	Максимален обем на печат (месечно)
	≥ 100000

	Брой копия при 5% разход на тонер черно
	≥ 29000

	Брой копия при 5% разход на тонер цветно
	≥ 29000

	Живот на черен барабанен модул
	 205 000 страници

	Консумация на енергия
	да се специфицира kw/h в режим на работа и „спящ режим“

	Размери (WxDxH, mm)
	да се специфицира в см

	Тегло на системата (kg)
	да се специфицира в кг

	Характеристики на системата

	Сигурност и потребителски опции
	защитен принт с парола, сканиране върху паметта на устройството, потребителски акаунти (да се специфицира брой), да се специфицират сертификати за сигурност ISO, SSL

	Отдалечено наблюдение на машината
	Да

	Консумативи за мин. 30 000 копия (15 000 копия за всяко МФУ), без да се включва хартията и стартовите консумативи.
	Да се специфицират вида и количеството на консумативите.

	Гаранционен срок 
	36 месеца




	3. Монохромно МФУ, тип 3 - десктоп, работен формат А4  - 60 броя

	Параметър
	Минимално изискване

	Производител и марка
	Да се специфицира

	Серия и модел
	Да се специфицира

	Тип
	Монохромно многофункционално устройство

	Пoддържани функции
	Принтер, копир, скенер, факс, мрежова връзка

	Формат
	А4

	Технология
	Лазерен, LED/черно бял

	Принтер скорост
	≥40 стр./минута

	Време за отпечатване на първа страница
	≤ 6 сек.

	Принтер резолюция
	1200 x1200 dpi

	Скенер
	Flatbed, ADF, Duplex ADF scanning; Color Scanning, Scan-to-eMail, Scan to FTP, Scan to USB

	Резолюция на сканиране
	≥600 dpi 

	Скорост на копиране
	40 стр./минута

	Резолюция на копиране
	≥600 x 600 dpi

	Интерфейс
	Hi-Speed USB 2.0, USB Host,  Gigabbit Ethernet 10/100/1000 base TX

	Максимално месечно натоварване
	≥ 65 000 копия

	Двустранен печат
	Автоматичен

	Листоподаващо устройство (ADF)
	≥50 листа автоматично, двустранно

	Съвместим с
	Windows 7 32/64 bit и по нова

	Консумативи за мин. 300 000 копия (5 000 копия за всяко МФУ), без да се включва хартията и стартовите консумативи.
	Да се специфицират вида и количеството на консумативите.

	Отдалечено наблюдение на машината
	Да, да се специфицира 

	Гаранционен срок 
	36 месеца



	4. Документен Скенер  - 15 броя

	Параметър
	Минимално изискване

	Производител и марка
	Да се специфицира

	Серия и модел
	Да се специфицира

	Тип 
	За документи

	Скорост на ч/б сканиране едностранно
	50 стр. А4 в минута

	Скорост на ч/б сканиране двустранно
	100 стр. А4 в минута

	Скорост на цветно сканиране едностранно
	50 стр. А4 в минута

	Скорост на цветно сканиране двустранно
	100 стр. А4 в минута

	Двустранно сканиране
	Автоматично с еднопасово двустранно сканиране

	Размер на хартията 
	А4

	Оптична резолюция
	600 dpi

	USB интерфейс тип 
	2.0/3.0 (High Speed)

	Изходен формат на сканиране
	JPEG, PDF, TIFF, BMP, GIF, PDF
(стандартен и с възможност за търсене)

	Софтуер 
	Подържане на TWAIN и ISIS DRIVER

	Автоматично подаване на хартия 
	за мин. 70 листа

	Натоварване
	3000 стр. на ден

	Съвместим с
	Windows 7/8/8.1/10 (32/64 bit) 

	Гаранционен срок
	36 месеца 
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