Приложение № 1
Техническа спецификация
за „Абонаментно сервизно обслужване и техническа поддръжка на три асансьорни уредби в сградата на МТСП, гр. Стара Загора, ул. „Стефан Караджа" № 8"
Сервизното обслужване включва поддръжката в изправност на три броя асансьори, ползвани от служителите на структурите на МТСП, както и от посетителите в сградата.
За осигуряване на сигурно и надеждно функциониране на асансьорните уредби е необходимо да бъде извършвано сервизното им обслужване, като следва да бъдат извършени следните дейности:
1.
Сервизното обслужване да се извършва съгласно Наредбата за
безопасната експлоатация и технически надзор на асансьори.
2. При необходимост да се извършват преустройства, модернизация и други допустими подобрения на асансьорите, по надлежно одобрени технически решения - по отделен договор извън абонаментното, сервизно обслужване.
3. Да се поддържа в техническа и функционална изправност приетите на сервизно обслужване асансьорни уредби, като се извършват всички видове дейности, определени с Инструкцията за експлоатация на асансьорните уредби.
4. Да се извършват ежеседмично функционални проверки за изправността и действието на асансьорните уредби и предпазните им устройства.
5. Да се инструктира, срещу подпис, представителите на МТСП за условията за безопасна експлоатация на асансьорите.
6. Да се извършват техническо обслужване и планово - предупредителни ремонти на асансьорните уредби.
7. Да се води дневник, в който да се отразяват техническото състояние на асансьорните уредби и резултатите от извършените проверки, обслужвания и ремонти.
8. Да не се допуска спиране на една или повече асансьорни уредби, освен ако е наложително извършването на сервизни или ремонтни дейности.
9.  
При констатации за неизправности, неправилно използване на
асансьорните уредби, с които се създава опасност за живота на пътниците и целостта на
товарите, да се спират от движение асансьорните уредби, като се уведоми
Министерството на труда и социалната политика и Държавната инспекция за
технически надзор.
10. Да се почиства машинното помещение и осигурят безопасни условия за работа.
11. При необходимост да се почиства дъното на шахтата от отпадъци и вода.
12. Да се отразяват в техническата документация всички изменения направени при сервизното обслужване на асансьорните уредби.

13. Да се влагат при обслужването материали и изделия, отговарящи на действащите стандарти, като се представят необходимите документи и сертификати за качество.
14. Да се осигури аварийно обслужване и отстраняване на повреди на асансьорите в режим 7/24 - да се освобождават пътниците при аварийно спиране на кабината, да се оказва помощ при аварии и злополуки и да се спират асансьорите при технически неизправности по чл. 10, ал. 1, т. 1-6 от Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори.
15. Да се поддържат в изправност устройствата за връзка с техниците при аварийно спиране на асансьора.
16. Срокът за явяване на асансьорните монтьори при повикване:
· до 30 минути при аварийно спиране с хора заседнали в кабината

· при всички други случаи до 2 часа в рамките на работния ден /8.00-20.00/
· Заявки получени до 18.00 се изпълняват в рамките на работния ден

· Заявки получени след 18.00 се изпълняват през следващия работен ден
17. Асансьорните монтьори да извършват два пъти годишно външен оглед и изпитвания на асансьорните уредби, като записват резултатите от тях в дневниците на асансьорите.
18. Да се поставят в кабините на асансьорите здраво закрепени табели, които съдържат:
· указания за ползване на асансьора и за поведението на ползващите го при аварии и злополуки;
· забрана за самостоятелно ползване на асансьора от деца до 7 - годишна възраст;
· номера на телефона, на който да се съобщава за забелязани неизправности, аварии или необходимост от освобождаване на пътници.
19. Извършването на действията по горецитираните точки да се осъществяват съвместно най-малко от двама асансьорни монтьори. При извършването на тези дейности асансьорните монтьори са длъжни да окачват на вратите на асансьорните шахти табели с предупредителни надписи за предпазване от злополуки.

20. Изпълнителят следва да изпълнява посочените в чл. 7 от проекта на договор задължения.

Технически параметри на асансьорните уредби:

	№
	Вид на асансьора
	Заводски номер

на асансьора
	Брой

спирки
	Рег.№ на

асансьора

	1.
	Пътнически ,Хидравличен

0,63м/с ,320кг.,АВ
	№ 75796

Произведен 2008г.
	5
	СзАС3176

	2.
	Пътнически ,Хидравличен

0,63м/с ,320кг.,АВ
	№ 75797

Произведен 2008г.
	5
	СзАС3177

	3.
	Пътнически ,Хидравличен

0,63м/с ,630кг.,АВ
	№ 75800

Произведен 2008г.
	4
	СзАС3178
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