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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

„Доставка на компютърна и периферна техника за
 УО на ОПРЧР и МТСП”

КОРИГИРАНИ

Обособена позиция № 1 – „Компютърна техника за Управляващия орган на ОПРЧР”
 
I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 

Предмет на поръчката представлява доставка на компютърна техника за Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, подробно описана в т. 5 от настоящата Техническа спецификация.

	       №
	Наименование
	Брой

	1. 
	Преносими компютри
	230

	2. 
	Монитор
	230



II. ОБЩИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
Предлаганата компютърна техника трябва да бъде:
а. Нова, неупотребявана, с оригинални компоненти от производителя и с посочени продуктови номера;
б. Да предлага висока надеждност; 
в. Предлаганата техника да съответства на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и техническата спецификация и да е в текущата продуктова листа на производителя и за нея да е осигурено гаранционно сервизно обслужване.

III. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА КЪМ ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1. Да достави, монтира, тества и въведе в експлоатация компютърната техника.  
2. Да предостави технически носител с всички необходими драйвъри за предложената операционна система за нормалното функциониране на предлаганата техника.
3. Да осигури сервизно обслужване в рамките на гаранционния срок, считано от подписване на окончателния протокол за доставка, монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация на техниката.
4. Да извърши сервизното обслужване на мястото на доставката, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ със собствени сервизни специалисти отстранява възникналата повреда.
5. Гаранционното сервизно обслужване да включва разходи за труд, резервни части и транспорт.
6. Гаранционният срок, считано от датата на подписване на окончателния приемо - предавателен протокол за доставка, монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация на техниката да бъде 60 (шестдесет) месеца.
7. Да осигури гаранционната сервизна поддръжка и да отстранява възникнал проблем в рамките на работното време на възложителя при максимално време на реакция/отстраняване на повредата – 48/100 часа от получаването на сервизна заявка.
8. В случай на невъзможност повредата на дефектиралата гаранционна стока да бъде отстранена в уговорения срок по т. 7, същата следва да бъде заменена с друга за временно ползване.
9. Да осигури за своя сметка товаро-разтоварните дейности и транспорта по доставката до мястото на изпълнение на поръчката, включително и за времето на гаранционното сервизно обслужване.
10. Захранването на предлаганата техника трябва да бъде 220-240 V AC, 50 Hz, европейски стандарт на кабели и конектори.
11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за: 
а) количество и некомплектност на стоките или техническата документация (явни недостатъци); 
- при доставяне на стоки не от договорения вид, посочен в техническата спецификация; 
б) качество (скрити недостатъци): 
- при констатиране на дефекти при употреба на стоките. 
в) Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на предаването им, за което се съставя протокол, подписан и от двете страни. 
г) При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в десет дневен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството липсващи в доставката некомплектни/несъответстващи договорени стоки. 
д) Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на гаранционното обслужване на доставените стоки.
е) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти чрез изпращане на сервизна заявка;
ж) В сервизната заявка се посочва номера на договора, точното количество на стоките с техния партиден номер, основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
з) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в десет-дневен срок от получаване на рекламация за скрити недостатъци, й да замени доставените дефектни стоки за своя сметка и риск.
и) Стоките, обект на рекламация, се съхраняват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до уреждане на рекламациите. 
IV. УСЛОВИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА 
1. Определеният за изпълнител участник се задължава да достави, тества и въведе в експлоатация техниката в сградата на МТСП, гр. София 1051, ул. „Триадица“ № 2, ет. 4, ГД  ЕФМПП.
2. Срокът за доставка, монтаж, тестване и въвеждане в експлоатация на техниката е до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определят лица за контакт, които координират качественото и своевременно изпълнение на договора за обществена поръчка. Доставката, монтажът, тестването и въвеждането в експлоатация се приема от определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица с подписване на приемо-предавателни протоколи.
V. ДЕТАЙЛНА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ИЗИСКВАНАТА ТЕХНИКА

	1. Преносими компютри -230 броя

	Параметър
	Минимално изискване

	Производител и марка
	Да се специфицира

	Серия и модел
	Да се специфицира

	Процесор
	Мин. две физически и четири логически ядра с мин. 3 mb кеш мин. честота 2,3GHz, от типа на  Core i5-62xxU или еквивалентен по производителност съгласно  http://www.cpubenchmark.net

	Оперативна памет (РАМ)
	8GB  DDR4

	Монитор 
	Oт 13.3 - inch , LED backlight, матов IPS или IGZO, с резолюция 1920 х 1080 dpi или повече

	Твърд диск
	SSD  M.2 SATA III 256GB  

	Тип видеокарта
	Да се специфицира вградена или допълнителна

	Мрежови интерфейс
	Ethernet NIC 100/1000 Mbps 1x RJ-45 Wireless NIC 802.11 b/g/n/ac; Bluetooth 4, TPM 2.0

	Други интерфейси
	1 x  HDMI port, 3 х USB 3.0, Memory card reader, SmartCard Slot

	Камера
	Вградена 

	Аудио
	Stereo Audio, вградени колонки и микрофони, отделен изход за микрофон и сушалки или комбиниран такъв

	Клавиатура
	Вграден, гравирана с English (US) и кирилица по БДС с вградена подсветка за клавиатура

	Посочващо устройство
	Touchpad

	Акумулаторна батерия
	6 клетъчна основна вътрешна батерия, осигуряваща автономна работа не по-малко от 8 часа. Възможност за монтаж на втора батерия и работа с 2 батерии едновременно, осигуряващи автономна работа минимум 10 часа. Да се специфицират тип и модел.

	Софтуер
	1. Операционна система Windows 10 profesional/enterprise 64 bit OEM с възможност за добавяне в домейн, инсталирана към момента на доставката и включена в цената. 
2. Да се достави CD/DVD от производителя с драйвери

	Тегло
	до 1.4кг

	Сертификати
	CE Mark, Energy star 6.0

	Гаранционен срок
	60 месеца 

	Аксесоари
	Чанта/раница

	Порт репликатор
	С логото на производителя на преносимия компютър, съвместим с него и осигуряваща минимум: 2х USB 3.0; 2х USB 2.0; 1x HDMI или Display port или DVI; 1x Ethernet (RJ-45) 

	Oптично устройство
	Външно или на модулен bay: DVD+/-RW, скорост на записване на DVD – 8x, скорост на записване на CD – 24x, скорост на четене на DVD – 8x, скорост на четене на CD – 24x

	Зарядно устройство
	С логото на производителя на преносимия компютър

	Допълнителна клавиатура 
	Безжично свързване, English (US) и кирилица по БДС, и лого на производителя на преносимия компютър.

	Външна мишка
	[bookmark: _GoBack]С лого на производителя на преносимия компютър. Безжично свързване.



	2. МОНИТОР – 230 броя

	Параметър
	Минимално изискване

	Производител и марка
	Да се специфицира

	Серия и модел
	Да се специфицира

	Тип на дисплея
	Матов (Anti-Glare)
Матрица: IPS,LED

	Размер на екрана
	21.5 - 23 инча

	Разделителна способност
	1920 х 1080 dpi или по-висока

	Междуточково разстояние
	0.248мм или по-малко

	Яркост/Осветеност
	250 cd/m2

	Време за реакция
	8 ms или по-малко

	Ъгли на видимост
	178°/178° или по-големи

	Интерфейси
	HDMI, 4 x usb hub 2.0 или 3,0 или комбинация между двете 

	Сертификати
	CE mark, FCC Class B; MPR III; TCO 6.0

	Гаранционен срок
	60 месеца

	Аксесоари
	HDMI интерфейсен кабел

	Звук
	Минимум 2W общо

	Движение по височина на стойката
	Минимум 130 мм

	Въртене на стойката, наляво или надясно
	Минимум 85°

	Портретно завъртане на стойката
	90° (Pivot)

	Режим за измерване на спестен въглерод
	Carbon Footprint Meter; Carbon Savings Meter

	Размер на монитора
	Ширина: не повече от 50,7 см; 
Височина: не повече от 37 см 



Забележка: Порт репликаторът, преносимият компютър и мотиторът трябва да бъдат съвместими.
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