На основание чл. 100, ал. 1от ЗОП, възложителят прави следните промени в техническите спецификации за двете обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – „Компютърна техника за Управляващия орган на ОПРЧР”

	1. Преносими компютри -230 броя

	Параметър
	Минимално изискване от оригиналната спецификация
	Направена промяна в коригираната спецификация 

	Процесор
	Мин. две физически и две логически ядра с мин. 3 mb кеш мин. честота над 2,3GHz, от типа на  Core i5-62xxU или еквивалентен по производителност съгласно  http://www.cpubenchmark.net
	Мин. две физически и четири логически ядра с мин. 3 mb кеш мин. честота 2,3GHz, от типа на  Core i5-62xxU или еквивалентен по производителност съгласно  http://www.cpubenchmark.net

	Акумулаторна батерия
	6 клетъчна, мин 77 Wh, осигуряваща автономна работа не по-малко от 4-10 часа. Да се специфицира тип/модел. Възможност за монтаж и работа с 2 батерии едновременно.
	6 клетъчна основна вътрешна батерия, осигуряваща автономна работа не по-малко от 8 часа. Възможност за монтаж на втора батерия и работа с 2 батерии едновременно, осигуряващи автономна работа минимум 10 часа. Да се специфицират тип и модел.




Обособена позиция № 2 – „Доставка на периферна техника за Управляващия орган на ОПРЧР и МТСП“
	1. Монохромно МФУ, тип 1, формат А3 - 2 броя 

	Параметър
	Минимално изискване от оригиналната спецификация
	Направена промяна в коригираната спецификация


	Време за първо копие 
	≤5 сек
	 ≤5.5 сек

	Време загряване 
	≤ 132 сек
	 ≤20 сек

	Спецификации на принтера

	Резолюция на печат (dpi)
	2400x600
	 min 600x600, 1200x1200 with smoothing (Post Script

	Поддържа мобилен печат
	 
	да ios, WIFI certified

	Спецификации на системата

	Стандартна памет на системата 
	≥ 1,5 GB
	≥ 3.5 GB

	Листоподавач ADF
	автоматичен, двустранен, ≥ 100 стр./мин.
	автоматичен, двустранен, ≥ 100 стр

	Входящ капацитет (листи)
	≥ 7000
	≥ 6000

	Допълнителни касети за хартия 
	Касета/и за минимум 1100 страници, А5-А3,64-209g/m,
Външна касета с капацитет не по-малко от 4000 странци,  или 2 х мин 2000
	Касета/и за минимум 2200 страници, А5-А3,60-256g/m,
Външна касета с капацитет не по-малко от 2500 страници,  или 2 х мин 2000

	Изходящ капацитет с финишер
	≥ 3500
	≥ 3250

	Телбодиране
	≥60 листа
	50 листа или 48 листа + 2 корици

	2. Цветно МФУ тип 2, формат А3 - 2 броя

	Параметър
	Минимално изискване от оригиналната спецификация
	Минимално изискване в коригираната спецификация

	Двустранно копиране скорост A4 
	≥ 20 листа/мин
	отпада

	Време за първо копие цветно
	≤ 6 сек
	≤ 8 сек

	Време загряване 
	≤ 35 сек  
	≤ 15 сек  

	Минимални изисквания за принтиране

	Резолюция на печат (dpi)
	1200x1200
	min 600x600, 1200x1200 with smoothing (Post Script)

	Поддържа мобилен печат
	
	да ios, WIFI certified

	Мимимални изисквания на системата

	Листоподавач (ADF)
	автоматичен, двустранен, ≥ 100 стр./мин.
	автоматичен, двустранен, ≥ 100 стр

	Допълнителни касети за хартия 
	касета 3 и 4 : по мин 530 страници   А5-А3,60-256g/m, или една мин 1800 страници
	касета 3 и 4 : по мин 530 страници   А5-А3,60-256g/m, или една мин 1800 страници поне с 105g/m



[bookmark: _GoBack]Коригираните технически спецификации ще бъдат достъпни в законоустановения срок на на (URL) http://profile.mlsp.government.bg/b65127bcced6f2e935ab8adae7b1239e
